{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["报价总表","配套建设","空压机配套改造"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价总表","index":0,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"merged":[[4,0,4,6],[9,0,9,6],[14,0,14,6],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[25,0,25,6],[26,0,26,6],[55,0,55,1],[55,2,55,5],[56,1,56,6],[57,1,57,6],[58,1,58,6],[59,1,59,6],[60,1,60,6],[61,1,61,6],[62,1,62,6],[63,1,63,6],[64,1,64,6],[65,1,65,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程"]
[]
[]
[]
[]
["工   程   标   单"]
[]
[]
[]
[]
["Ⅰ 工程总表"]
[]
["Ⅱ 厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程量清单"]
["III一楼实验室空压机房配套(排气及地面改造)工程量清单"]
{"$rows_empty":7}
["工   程   标   单"]
["Ⅰ工程总表  (Summary sheet)"]
["业主名称：厦门科技产业化集团有限公司"]
["工程名称:厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程",{"$nulls":4},"日期：","2023-08-24T09:49:42"]
["项次","说            明","单位","数量","单     价","复    价","备　注"]
["壹","直接费用","式",1]
[1,"装饰","式",1]
[2,"电气","式",1]
[3,"给排水","式",1]
[4,"排气","式",1]
[5,"气体","式",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"第 壹 项 合 计",{"$nulls":3},0]
[]
["贰","间接费用"]
[1,"工程管理费","式",1,0,0]
[2,"工程利润","式",1,0,0]
[{"$nulls":4},0,0]
[]
[]
[null,"第 贰 项 合 计",{"$nulls":3},0]
[]
["叁","增值税(9%)","式",1,0,0]
[null,"第 叁 项 合 计",{"$nulls":3},0]
[]
["肆","合   计 (壹)+(贰)+(叁)",{"$nulls":3},0]
["本 工 程 标 价 总 金 额 (人民币)",{"$nulls":5},"(中文大写)(含税)"]
[]
["说明:","1.本表应填写清楚，不得修改，否则无效。"]
[null,"2.承包厂商报价如有疑义,应立即提出要求澄清,并确实依标单规格及标准报价,不得任意变更材料规格及厂牌。"]
[null,"3.图说内各式系统之附件及使系统正常运作所需之各项材料附件等,若未列在标单项目内或标单数量不足时，"]
[null,"   投标商应主动将其估入「综合单价」内，日后无追加帐。"]
[null,"4.不得涂改标单所列项目及数量"]
[]
[null,"投标厂商:       "]
[null,"负责人(签章):"]
[null,"日 期:              年          月            日"]

{"sheet":"配套建设","index":1,"n_rows":80,"n_cols":10,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,8],[2,7,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程量清单"]
["业主名称：厦门科技产业化集团有限公司"]
["工程名称：厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程",{"$nulls":6},"报价日期："]
["序号","名称","规格","单位","数量","材料","人工","综合单价","合价","备注"]
["一","装饰"]
[1,"实验台柜","800*5000*830","个",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":4},"钢木结构"]
[2,"实验台柜","450*3130*830","个",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":4},"钢木结构"]
[3,"实验边台水盆+三联水嘴",null,"套",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":4},"PP水池"]
["二","电气"]
[1,"配电箱","02-1APgy04","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"空开箱","In=32A/4P","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"空开箱","In=32A/3P","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"桥架","200*100","米",{"v":16,"d":"16.00"}]
[5,"桥架支架\\吊杆",null,"套",{"v":9,"d":"9.00"}]
[6,"水平弯头","200*100","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"五孔插座",null,"个",{"v":26,"d":"26.00"}]
[8,"插座","单相16A","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"五孔防水插座",null,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"航空插座\\插头","380V 32A","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[11,"航空插座\\插头","220V  32A","套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[12,"电缆","YJV-5*16","米",{"v":26,"d":"26.00"},{"$nulls":4},"宝胜/远东"]
[13,"电缆","YJV-5*10","米",{"v":81,"d":"81.00"},{"$nulls":4},"宝胜/远东"]
[14,"铜鼻子","16²","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[15,"铜鼻子","10²","个",{"v":20,"d":"20.00"}]
[16,"KBG线管",20,"米",148.74]
[17,"KBG线管",32,"米",63.64]
[18,"86线盒",null,"个",{"v":60,"d":"60.00"}]
[19,"金属软管",20,"米",{"v":20,"d":"20.00"}]
[20,"电线","BV-4²","米",{"v":1060,"d":"1060.00"},{"$nulls":4},"宝胜/远东"]
[21,"电线","BV-10²","米",{"v":580,"d":"580.00"},{"$nulls":4},"宝胜/远东"]
["三","给排水"]
[1,"PVC排水管","DN50","米",{"v":14,"d":"14.00"}]
[2,"PVC排水管","DN25","米",{"v":4,"d":"4.00"}]
[3,"PVC三通","DN50","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[4,"PVC弯头","DN50","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[5,"PVC弯头","DN25","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[6,"PVC大小头","DN50*25","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[7,"P弯带检修口","DN50","套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[8,"排水软管",null,"条",{"v":4,"d":"4.00"}]
[9,"PPR给水管","DN25","米",{"v":26,"d":"26.00"}]
[10,"PPR给水管","DN20","米",{"v":4,"d":"4.00"}]
[11,"PPR弯头","DN25","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[12,"PPR弯头","DN20","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[13,"PPR三通","DN25","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[14,"PPR大小头","DN25*20","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[15,"PPR截止阀","DN25","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[16,"PPR直接","DN25*20","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[17,"PPR 内牙弯头","DN15","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[18,"进水金属软管","1米长","条",{"v":4,"d":"4.00"}]
[19,"三角阀","DN 15","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
["四","气体"]
[1,"减压器","双表，SS316，FNPT接口","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[2,"钢瓶接头","G5/8RH F SS316 MNPT接口","根",{"v":4,"d":"4.00"}]
[3,"高压金属软管","SS316 FNPT接口","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[4,"连接接头","SS316 MNPT接口","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[5,"出口接头","SS316 1/2\"OD","米",{"v":4,"d":"4.00"}]
[6,"出口球阀","SS316 1/2卡套 BA","米",{"v":15,"d":"15.00"}]
[7,"自动焊接304不锈钢管","SS316L 1/2*1.24 BA","米",{"v":82,"d":"82.00"}]
[8,"304不锈钢管","SS316L 1/4*0.9 BA","米",{"v":64,"d":"64.00"}]
[9,"不锈钢自动焊三通","SS316L 1/2-1/4 BA","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[10,"不锈钢自动焊变径","SS316L1/2\"-1/4\" BA","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[11,"不锈钢弯头","SS316L 1/2*1.24 BA","个",{"v":20,"d":"20.00"}]
[12,"不锈钢弯头","SS316L 1/4*0.9 BA","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[13,"连接接头","SS316 卡套变MNPT","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[14,"不锈球阀","SS316 1/4\"  1000PSI","个",{"v":9,"d":"9.00"}]
[15,"不锈球阀 活接头","SS316L 1/2","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[16,"不锈球阀 活接头","SS316 1/4","个",{"v":18,"d":"18.00"}]
[17,"终端接头","转换为8mm快拧","PCS",{"v":1,"d":"1.00"}]
[18,"铁氟龙管","8mm","米",{"v":30,"d":"30.00"}]
[19,"304不锈钢排气管","DN15","米",{"v":48.9,"d":"48.90"}]
[20,"管道支架",null,"PCS",{"v":1,"d":"1.00"}]
[21,"管卡",null,"个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[22,"钢瓶支架","ABS","PCS",{"v":1,"d":"1.00"}]
[23,"安装辅材","氩气停车费油费等","PCS",{"v":1,"d":"1.00"}]
[24,"保压检测","包括保压组装装置","PCS",{"v":1,"d":"1.00"}]
["五","合计"]
["六","工程管理费"]
["七","工程利润"]
["八","工程税收"]
["九","工程含税总造价"]

{"sheet":"空压机配套改造","index":2,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[2,7,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["一楼实验室空压机房配套(排气及地面改造)工程量清单"]
["业主名称：厦门科技产业化集团有限公司"]
["工程名称：一楼实验室空压机房配套(排气及地面改造)工程",{"$nulls":6},"报价日期："]
["序号","名称","规格","单位","数量","材料","人工","综合单价","合价","备注"]
["一","装饰"]
[1,"自流平环氧地坪漆",null,"m²",{"v":96,"d":"96.00"}]
[2,"风机基础刷漆","1900*2200*300","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
["二","排气"]
[1,"钢制轴流风机KJJT-02-EF-07","风量4000m³/h，机外余压250Pa，功率：0.55KW（吊装）","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"风机支吊架","槽钢50*37*4.5，吊杆φ12，膨胀螺栓M16","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"离心排风机减震器","30-50KG","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[4,"设备橡胶垫片",null,"个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[5,"防雨百叶（附防虫网）","1620*630","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"防雨百叶（附防虫网）","1450*890","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"百叶","800*500","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"铝合金单层百叶风口","600*300","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[9,"风管止回阀","800*500","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"70℃防火阀","800*500","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"碳钢通风管道","1.镀锌薄钢板风管(δ=0.6mm)","㎡",37.63]
[12,"镀锌薄钢板排风箱","1620*630*150","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[13,"镀锌薄钢板排风箱","1450*890*150","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[14,"柔性风管",null,"㎡",{"v":0.654,"d":"0.65"}]
[15,"拆除玻璃",null,"快",{"v":2,"d":"2.00"}]
[16,"敲除孔洞及复原",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[17,"风管支吊架",null,"kg",{"v":13.4535,"d":"13.45"}]
[18,"系统调试",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[19,"空压机房材料搬迁",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[20,"垃圾清理",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["三","合计"]
["四","工程管理费"]
["五","工程利润"]
["六","工程税收"]
["七","工程含税总造价"]